|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1** | |  |  |  |  |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **年估计量** |
| **1** | **绝缘电线** | **1×1.5mm²/额定电压450-750V/长度100m 打码** | **卷** | **70** | **杭线、上海人民、杭州中策** |
| **2** | **绝缘电线** | **1×2.5mm²/额定电压450-750V/长度100m 打码** | **卷** | **50** | **杭线、上海人民、杭州中策** |
| **3** | **绝缘电线** | **1×4mm²/额定电压450-750V/长度100m 打码** | **卷** | **10** | **杭线、上海人民、杭州中策** |
| **4** | **日光灯管** | **T5-14W** | **支** | **700** | **阳光、三雄极光、雷士** |
| **5** | **日光灯管** | **T5- 28W** | **支** | **300** | **阳光、三雄极光、雷士** |
| **6** | **日光灯管** | **T8-40W** | **支** | **300** | **广东佛山 雷士照明、飞利浦、欧普** |
| **7** | **节能灯** | **9W/220—240V/50—60Hz/灯头E27/2U白光三基色** | **支** | **700** | **三雄极光、雷氏、欧普、沪达** |
| **8** | **节能灯** | **15W/220—240V/50—60Hz/灯头E27/半螺旋白光三基色** | **支** | **300** | **三雄极光、雷氏、欧普、沪达** |
| **9** | **环形灯管** | **细管22W/220—240V/50—60Hz/白光三基色** | **支** | **300** |  |
| **10** | **电源转换器** | **公牛牌 GN---105 延长线3米 最大功率2500W** | **只** | **400** |  |
| **带超功率保护装置。** |
| **11** | **开关** | **86型单开** | **只** | **150** | **正泰NEW7V系列 鸿雁GI系列** |
| **12** | **开关** | **86型双开** | **只** | **100** | **正泰NEW7V系列 鸿雁GI系列** |
| **13** | **插座** | **86型一插一方** | **只** | **400** | **正泰NEW8V系列 鸿雁GI系列** |
| **14** | **水嘴** | **4分陶瓷密封水龙头/全铜带滤嘴/公称压力0.6兆帕** | **只** | **150** | **美昌王** |
| **15** | **水嘴** | **4分陶瓷密封水龙头/全铜带滤嘴/加长/公称压力0.7兆帕** | **只** | **150** | **美昌王** |
|  |  |  |  |  |  |
| **要求：** | **1、必须符合相应的国家标准和行业标准的要求。** | |  |  |  |
|  | **2、投标请注明每个品种的品牌、规格型号、单价、金额。** | |  |  |  |
|  | **3、年估计量仅供投标参考，实际采购量按需要订货送货。** | |  |  |  |
|  | **4、接到订货电话一个小时内送到维修中心 。** | |  |  |  |